



2019

|  |
| --- |
| **Коммерческое предложение** |
| ООО "Спецтранс Карго"  |  |
| 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд, д. 3, стр. 1 |  |
| Тел. +7 (916) 139 09 21 |  |

Уважаемые господа!

Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.



**K.SPS 3**

Благодаря передовой технологии облегченного шасси, полуприцепы-платформы Kassbohrer обеспечивают высокую грузоподъемность. Прочная и долговечная конструкция платформы в сочетании с покрытием KTL Kassbohrer увеличивает долговечность эксплуатационных характеристик полуприцепа. По желанию заказчика полуприцеп может быть укомплектован различными дополнительными приспособлениями.

**Описание и условия**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | Kässbohrer (Германия/Турция) |
| Тип ТС | Платформа |
| Категория ТС | Полуприцеп |
| Материал | Сталь |

**Условия**

|  |  |
| --- | --- |
| Итоговая цена | 32 763 Евро (в т.ч. НДС 20%) |
| Год выпуска | 2019 |
| Гарантия | 1 год |

**Коммерческое предложение**

|  |
| --- |
| Технические данные |
|  |  | Общая Длина | 13.640 mm |
|  | Внутренняя Длина | 13.580 mm |
|  | Колесная База | 7.700 mm |
|  | Общая Ширина | 2.550 mm |
|  | Внутренняя Ширина | 2.480 mm |
|  | Толщина рамы | 200 mm |
| **S** | Высота ССУ | 1.180 mm |
| **O** | 1.250 mm |
| **O** | 1.300 mm |
| **O** | 1.350 mm |
|  | Нагрузка на оси | 27.000 kg |
| **S** | Нагрузка на ССУ | 12.000 kg |
| **O** | 15.000 kg |
|  | Собственная масса | 5.500 kg  |
|  | Полная масса | 39.000 kg |
|  | Количество европаллет | 33 |
| Ходовая часть |
| Оси и подвеска | **S** | Трехосная пневматическая система BPW ECO Air Compact с дисковыми тормозами с нагрузкой на ось 9 т. |  |
| Подъемная ось | **S** | Отсутствует |  |
| Тормозная система | **S** | Двухконтурная электро-пневматическая система Wabco, EBS 2S/2M с антиблокировочной системой ABS и противоопракидывающей системой RSS в соответствии с Regulation UN ECE R13 |  |
| Электросистема | **S** | ASPOCK Europoint III с 24в LED боковой лампой и 2 х 7 пиновыми и 1 х 15 пиновой разетками согласно Regulation UN ECE R48 и ADR Legislation |  |
| Шины и диски | **S** | 6 х 385/65 R 22.5 со стальными дисками |  |
| **S** | Без держателя запасного колеса |  |
| **O** | 7 х 385/65 R 22.5 со стальными дисками | ( + ) 600 |
| **O** | 1 х Держатель запасного колеса |
| Опорное устройство  | **S** | JOST 24 т |  |
| Одометр | **S** | Отсутствует |  |
| Манометр | **S** | С манометром |  |
| K-Fix | **S** | Система крепления груза K-Fix с 96 отверстиями на кадой стороне, каждое из которых выдерживает нагрузку до 2,5 т |  |
| Шасси |
| Шасси | **S** | Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE 690 TM, состоит из 2-х продольных балок "I" формы и поперечных балок на необходимом расстоянии, прошедшее катафорезную обработку  |  |
| Боковые борта и стойки | **S** | Без бортов, стоек и отверстий для стоек |  |
| **O** | 5 x 2 Боковые алюминиевые борта высотой 800 мм, 1 х Задний алюминиевый борт восотой 800 мм + 5 x 2 стойки |  ( + ) 3.100 Euro |
| Передняя панель | **S** | Стальная передняя панель высотой 1.500 мм с фанерным настилом |  |
| Настил | **S** | Водостойкий настил толщиной 30 мм с допустимой нагрузкой форклифта 7.200 кг в соответствии с DIN EN 283 |  |
| **O** | Водостойкий настил толщиной 30 мм с допустимой нагрузкой форклифта 5.400 кг в соответствии с DIN EN 283 | ( - ) 514 |

**Коммерческое предложение**

|  |
| --- |
| Безопасность груза |
| Стойки и отверстия для стоек | **S** | 10x2 шт отверстия для стоек 83 мм x 83 мм сбоку +4 ряда 18 шт отверстий для стоек в полу 83 мм x 83 мм  |  |
| Ящик для стоек | **S** | Отсутствует |  |
| Контейнерные замки |
| Контейнерные замки | **S** | 6 X 2 Контейнерные замки (1 x 20 ft.(посередине) 2 x 20 ft. or 1 x 40 ft) |  |
|  | **O** | Без контейнерных замков | ( - ) 385 |
| Другое  |
| Противоподкатная защита | **S** | Алюминиевая противоподкатная боковая защита согласно Directive 89/297/EEC |  |
| Брызговики | **S** | 6 противоразбрызгивающих полукрыльев  |  |
| Противоподкатный брус | **S** | Задний противоподкатный брус согласно Directive 70/221/EEC, с логотипом "Kässbohrer"  |  |
| Задний буфер | **S** | Пластиковый  |  |
| Ящик | **S** | Без ящика |  |
| Отражатели | **S** | Задние отражатели 2 ECE R70  |  |
| **S** | Отражающая полоса вдоль всего полуприцепа (Желтая сбоку и Красная сзади)  |  |
| Аксессуары | **S** | 2 х Пластиковых противооткатных башмака |  |
| Цвет |
| Цвет шасси | **S** | MB7350 Серый |  |
| Цвет передней панели | **S** | RAL 7047 Серый |  |