



2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Коммерческое предложение** | | |
| ООО "Спецтранс Карго" | |  |
| 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 2-й Западный проезд, д. 3, стр. 1 | |  |
| Тел. +7 (916) 139 09 21 | |  |

Уважаемые господа!

Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

**Самосвальный полуприцеп DL 27 м³**



**Описание и условия**

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | Kässbohrer |
| Тип ТС | Самосвальный полуприцеп |
| Категория ТС | Полуприцеп |
| Материал | Сталь |

**Условия**

|  |  |
| --- | --- |
| Цена | 35 961 евро (включая НДС) |
| Страна изготовления | Турция |
| Год выпуска | 2019 |
| Гарантия | 1 год |

**Коммерческое предложение**

**Основные Размеры и Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Общая Длина | 9’100 мм |
| Длина надстройки | 8’000 мм |
| Колесная база | 4’900 мм |
| Общая ширина | 2’550 мм |
| Внутренняя ширина | 2’390 мм |
| Высота полуприцепа | 3’170 мм |
| Ширина шасси | 1’300 мм |
| Нагрузка на оси | 27’000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12’000 кг |
| Собственная масса (±3%) | 6’650 кг |
| Полная масса | 39’000 кг |
| Высота ССУ | 1’220-1’250 мм |
| Положение шкворня | 1 положение шкворня |
| Объем | 27 м³ |

**Спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Осевой агрегат и подвеска** | 3 x BPW 9 т. Пневмоподвеска, барабанные тормоза |
|
|
| **Подъемная ось** | 1-я подъемная ось, автоматическая |
| **Тормозная система** | EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система Wabco согласно требованиям 71/320/EEC |
| **Электросистема** | Согласно требованиям директивы 76/756/EEC - 2 x 7 + 1 x 15-ти пиновые розетки, 24 Вольта |
| **Шины и Диски** | 6 x 385/65 R 22,5, со стальными дисками, Марка: выбор Kassbohrer |
| **Крепление запасного колеса** | Отсутствует |
| **Опорное устройство** | 24 т. Механическое опорное устройство JOST |
| **Шасси** | Высокопрочное сварное шасси из стали S700 MC, прошедшей катафорезную обработку |
| **Надстройка** | Пол 5 мм HB 450 (HARDOX/RAEX) ,Боковые стенки 4 мм , передняя и задняя стенки 4 мм HB 450 (HARDOX/RAEX).  Высокопрочная сталь, устойчивая к истиранию. |

**Коммерческое предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| **Гидравлическая система** | 5-х ступенчатый гидроцилиндр HYVA |
| **Противоподкатная защита** | Алюминиевая противоподкатная защита по бокам (поднимается наверх). Согласно требованиям директивы, AB 89/297/EEC. |
| **Грязезащитные щитки** | 6 шт. пластиковые грязезащитные щитки без брызговиков |
| **Задний Бампер** | Подъемный противоподкатный брус, согласно требованиям директивы, AB 70/221/EEC |
| **Предупредительные пластины** | ECE R104 боковые и задние отражатели  ECE R70 2 шт. предупредительные пластины по всей длине |
| **Дополнительное оборудование** | 2 шт. (Колесные башмаки);  ETASC;  Система разгрузки: автоматический подъем-опускание воздушных подушек;  Система крепления кузова/поглощения вибраций "Body Fix";  Предохранение от опрокидывания;  Балкон;  Скатывающийся в рулон тент, вкл. алюминиевую трубу и рукоятку. Цвет серый. Блокирующее устройство для свернутого тента с правой стороны. По бокам и сзади крепления для тента  Совместимость с асфальтоукладчиком;  Smart board |
| **Цвет шасси** | MB7350 Серый |
| **Цвет надстройки** | RAL 3020 Красный |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

***Внимание: В спецификации указаны стандартные параметры.***

***При изменении параметров стоимость и срок производства увеличиваются.***